

# Generell beskrivning

Släta markavloppsrör är en del av ett komplett program för trycklösa avloppssystem. Tillsammans med Wavins brunnsprogram erhålls ett komplett system för spillvatten och dagvatten. Släta av- loppsrör är flexibla ledningar som följer markens rörelser och bevarar sin funktion under hela rörsystemets livstid. Produkterna är enkla att installera, mycket resistenta mot ämnen som före- kommer i avloppsvatten samt täta mot in- och utläckage upp till 5 mVp.

# Rekommendation

Släta avloppsrör rekommenderas till spillvattenledningar och dagvattenledningar.

# Förutsättningar

Rören installeras i enlighet med läggningsanvisningar för SN8 avloppsrör i AMA Anläggning 13.

# Egenskaper Markavloppsrör PP

|  |  |
| --- | --- |
| Material: | PP (polypropen) |
| Färg: | Rödbrun |
| Ringstyvhet: | 8 kN/m2 (SN8) |
| Godkännande/märkning: | Nordic Poly Mark |

**AMA Kod och Text**

## PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör

Wafix Markavloppsrör av material i PP enligt SS-EN 1852-1, styvhetsklass SN8 Rör kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark

Dimension:

Längd:

Fogmetod:

Tätningsring:

RSK:

# Egenskaper Markavloppsrör PP-ML

|  |  |
| --- | --- |
| Material: | PP (polypropen) multilayer/ flerskiktsrör |
| Färg: | Rödbrun utvändigt/ vit invändigt |
| Ringstyvhet: | 8 kN/m2 (SN8) |
| Godkännande/märkning: | Nordic Poly Mark |

**AMA Kod och Text**

## PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.5216 Ledning av fabrikatspecifika markavloppsrör

Wafix Markavloppsrör typ A av material i PP multilayer/ flerskiktsrör enligt SS-EN 13476-2, styvhetsklass SN8

Rör kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark Dimension:

Längd: Fogmetod: Tätningsring: RSK:

|  |  |
| --- | --- |
| Material: | PVC (polyvinylklorid) |
| Färg: | Rödbrun |
| Ringstyvhet: | 8 kN/m2 (SN8) |
| Godkännande/märkning: | Nordic Poly Mark |

# AMA Kod och Text

## PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör Markavloppsrör av material i PVC enligt SS-EN 1401-1, styvhetsklass SN8 Rör kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark

Dimension:

Längd:

Fogmetod:

Tätningsring:

RSK:

# Egenskaper Markavloppsrör PVC-ML

|  |  |
| --- | --- |
| Material: | PVC (polyvinylklorid) multilayer/ flerskiktsrör |
| Färg: | Rödbrun |
| Ringstyvhet: | 8 kN/m2 (SN8) |
| Godkännande/märkning: | Nordic Poly Mark |

**AMA Kod och Text**

## PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.5212 Ledning av fabrikatspecifika markavloppsrör

Markavloppsrör typ A av material i PVC multilayer/ flerskiktsrör enligt SS-EN 13476-2, styvhetsklass SN8

Rör kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark Dimension:

Längd: Fogmetod: Tätningsring: RSK: